□ 표준시방서

1. 목적 : 본 시방서는 (재)부산문화회관 대극장 비디오프로젝터 구매 설치 중 전반에 걸쳐 유의사항

을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

나. 본 구매 설치는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 설치하여야 한다.

1) 정보통신공사업법

2) 소방기본법, 동 시행령, 동 시행규칙 및 부속관련 규칙

3) 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 동 시행령, 동 시행규칙 및 부속관련 규칙

4) 소방시설공사업법, 동 시행령, 동 시행규칙 및 부속관련 규칙

5) 위험물안전관리법, 동 시행령, 동 시행규칙 및 부속관련 규칙

6) 화재안전기준

7) 전기통신기본법 및 전기통신공사업법

8) 건축법

9) 전기설비기술기준 및 내선규정

10) 구내통신설비기술기준

11) 한국 산업규격

12) 전기용품안전관리법

13) 공업표준화법

14) 기타 관계법령

3. 본 구매 설치에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령

에 따라 설치되어야 하며, 설치기간 중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라 설계

변경하여야 한다.

4. 용어의 정의

가. 이 시방서에서 사용되는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

나. 발주자 : “발주자”라 함은 (재)부산문화회관 측을 말한다.

다. 설치자 : “설치자”라 함은 발주자로부터 본 구매 설치를 도급 받은 사업자를 말하며 하도급 관계

에 있어서 하도급 하는 사업자를 포함한다.

라. 현장대리인 : “현장대리인(현장기술관리인)”이라 함은 구매 설치 계약 일반조건 및 관계법에 의거

하여 설치자가 지정하는 책임설치 기술자로서 그 현장의 구매 설치 관리 및 기술

관리 기타 공사업무를 총괄 시행하는 자를 말한다.

5. 구매 설치의 시행

가. 부산문화회관 대극장 영사실에 비디오프로젝터 1식 설치하며 다음 사항을 준수하여 추진해야함.

1) 설치자는 착공 전 공정표 및 설치계획서를 제출하여야 하며, 작업 내용과 예정공정, 출력인원 등        을 보고하고 현장 감독원의 지시를 받아야 한다.

-  -

2) 설치자는 설치 시행 전 설계도면, 시방서 및 계약서를 숙지하고 본 구매 설치와 관계되는 제반법령의

재규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 설치한다.

3) 설치자는 구매 설치 중 감독원이 구매 설치의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에

따라 즉시 재설치 또는 보수하여야 한다.

4) 설치자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 설치 상, 구조상, 외관상 당연히 필요한

사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보완 설치하여야 하며, 도면과 시방서의

내용이 상이하거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을 때 또는 해석상의 의견 차이가 있을 때는 감독원

의 해석에 따른다.

5) 설치자는 구매 설치 현장에 필요한 기술자 1명을 현장대리인으로 지정하여 감독원의 지시에 따라

각종업무와 보안의 책임을 담당케 한다.

6) 제작 또는 설치 상 필요한 도면은 설치 전에 제작도 및 설치도(SHOP DRAWING)를 작성하여 감

독원의 승인을 받고 제작 또는 설치하여야 한다.

7) 설치자는 설치 착수 전 사진과 설치 중 사진을 천연색으로 촬영하고 사진 원판과 함께 사진첩 2부를

제출하여야 하며, 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 설치 후 매몰되거나 은폐되어

검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 검사를 받아야 하며 특히 감독이 필요하다고 인정

하는 부위는 컬러로 사진 촬영하여야 한다.

8) 현장의 안전관리는 관계법령에 의하여 아래 사항을 포함한다.

가) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

나) 설치자재 및 설치설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변도로의 정비

다) 기타 감독원의 지시사항

9) 본 구매 설치 수행을 위하여 건축 및 전기설비 구매 설치 등 타 관련설치의 협의를 요할 경우는

사전에 감독원과 협의하여 구매 설치 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

10) 본 구매 설치를 위한 현장 사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소 방법 등

제반사항은 감독원의 지시에 따른다.

11) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라

방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

12) 도면에 표기된 것은 본 구매 설치에 대한 일반적인 범위정도를 표현한 것이므로 설치자는 설치

전에 건축(구조포함), 전기설비 및 기타 관계 도면 등을 충분히 검토하여 조명기구 각종 접지

아울렛 및 각종 통신 기기 등이 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할

수 있도록 설치하여야 한다.

13) 건축, 구조, 전기설비 기타 관련설치의 변경으로 변경이 부득이할 때는 설계 변경한다.

14) 설치자는 본 설치도서 중 예산 내역서상의 수량 및 단가가 정부가 정한 기준보다 과다히 책정되어

발주처로부터 과다 계상된 부분에 대한 잔여처리, 감액 또는 환불 요구가 있을 시는 계약 기간 중은

물론 준공 후에라도 이의 없이 수락하여야 한다.

15) 본 구매 설치는 모든 통신설비의 기능시험을 완료하여 인수, 인계가 완료되었을 때 설치완료로 본다.

6. 사용자재 및 기기

가. 본 구매 설치에 사용하는 모든 자재는 건축법 25조에 의거 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용

하여야 하고 부득이한 경우 감독의 승인을 받아 사용하되 K.S 표시품과 형식승인품 및 그 이상

인 제품을 우선 사용하여야 하며 K.S 표시품이 없을 때는 K.S 규격에 준한 시중 최고품을 사용

하여야 한다.

나. 본 구매 설치에 사용하고자 하는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 사용

하여야 하며 견본품은 구매 설치 완료시까지 현장에 비치하여야 한다. (다만, 감독원이 견본의

제출이 곤란하다고 인정하는 품목 및 K.S 제품이나 형식승인 제품에 대하여는 제작자의 카다로그

및 제작도를 제출하여 승인을 받을 수 있다.)

다. 감독원의 승인을 득하지 않고 현장에 반입되는 자재 및 기기는 감독원이 현장 외로 반출을 명할 수

있고 이때 설치자는 이에 응하여야 한다.

7. 안전관리 및 재해방지

가. 설치자는 설치 전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야하며 안전 및 재해 방지에

만전을 기하여야 한다.

나. 설치자는 제반 안전규정 및 법규를 준수하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 설치 중

발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에는 즉시

변상하여야 한다.

7. 성능 및 품질보증

가. 품질보증 기간은 설치 일로부터 2년간으로 한다.

나. 하자기간 중 장비의 에러 발생 시 지체 없이 복구조치 하여야 하며, 수리 불가능한 하자가 발생할

경우 무상 교체하여야 한다.

다. 설치의 부실로 인한 고장, 파손이 발생하거나 불량품일 경우 책임지고 무상으로 수리하거나 동일

제품으로 무상 교환하여야 하며 기타 소요되는 모든 비용은 계약자가 부담한다.

라. 장비공급자는 본건과 관련하여 납품한 장비에 대하여 하자기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타

고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 품질보증의 책임을 진다.

□ 특기시방서

1. 일반사항 : 본 특기 시방서는 (재)부산문화회관 대극장 비디오프로젝터 구매 설치 중 납품 및

설치에 대한 기술을 정한 것이다.

2. 설치정의

가. 물품 공급자의 설치범위는 다음에 기술하는 사항과 앞서 일반적용 사항에서 기술한 바를 포함한다.

3. 설치순서

가. 공급 장비 납품 및 설치

나. 지정 재활용품 설치

다. 시운전 및 조정

라. 납품 및 설치된 시스템의 인수인계

마. 운영요원의 운영교육 및 하자보수교육

4. 설치개요

가. 본 설비는 (재)부산문화회관 비디오프로젝터 구매 설치 중 A/V설비 기기에 의하여 구성 하기 때

문에 행사 목적에 따라 장비의 기능이 최대의 효과를 얻을 수 있도록 기술적인 사항이 충분히 검

토 후 설치하여야 하며 규격에 따라 설계, 제작 된다.

5. 특기사항

가. 현장에 반입되는 자재는 중고제품 또는 A/S가 불가능한 제품의 공급을 방지하기 위해 이하의 사항을

준수하는 제품을 공급하여야 한다.

나. 본 장비는 공연 및 행사 등의 사용 목적에 따라 장비의 기능이 최대의 효과를 얻을 수 있도록 기술적

인 사항을 충분히 검토하여야 하며, 설치 및 운영 계획, 제작사양(판넬 등), 도면, 케이블, 등 장비 구

축의 모든 사항을 감독관의 승인을 받아 실행하여야 한다.

다. 대극장 프로젝터는 3Chip DLP, Native 4K(4096×2160) 해상도와 50,000lm,(센터 51,000lm) 밝기의

사양인 제품이어야 한다.

라. 옵션 렌즈 및 HDMI용(인터페이스) 보드는 비디오프로젝터와 동일 제조사의 제품을 사용한다.

마. 비디오프로젝터는 원격으로 제어가 가능 하여야 하며, 실시간 장비 상태를 모니터링 할 수 있는 시스

템이 가능하여야 한다.

바. 비디오프로젝터는 사용환경에 따라 365일 24시간 작동해도 문제가 없는 제품으로 선정하여야 한다.

사. 프로젝터의 안전적인 전원공급을 위해 전원 케이블은 감독이 지정한 분점함에서 별도 회로를 구성하

여야 한다.

아. 프로젝터 전원은 6SQ 규격 이상의 전원 케이블로 32A 이상의 산업용 플러그로 연결되어야 한다.

자. 주요장비는 제조사의 공급 증명원(Manufacturer Certification)을 제출하여야 한다.

차. 주요장비는 제조사 인증 국내 공식 수입원의 기술지원 확약서 및 보증기간, A/S부품 공급

확약서를 제출하여야 하며, 원활한 유지보수 관리를 위해 해당 지역에 2개 이상의 정식 제조사

AS 센터를 보유한 제조사의 제품 이어야 한다.

카. 주요장비는 원산지증명서를 납품과 동시에 감독원에게 제출하여 그 사실여부를 확인케 하여야 한다.

타. 주요장비는 공인기관의 검사 및 시험항목이 기재 된 시험성적서를 제출하고, 정보통신 기기 등

은 정보통신부 형식승인품, EMI, 전자파 적합등록 및 KS 인증품 이상으로 공급하여야 한다.

파. 설치시점 및 준공시점에 있어서, 동일 제조사 내에서 업그레이드 된 시스템 및 최신 모델이

있을 경우, 제출된 내역서의 금액을 상회하지 않을 시 감독관과 상의하여 최신 모델을 공급한다.

하. 주요장비는 설계도서(도면, 내역서, 시방서 등) 세부기술사양을 반드시 충족하여야 하며, 설계도

서의 임의해석 및 제조사의 상이로 인한 변경(예 : 배관배선 변경, 수량 변경 등)은 일체 도급

자가 책임을 지며, 감독관의 승인을 득해야 한다.