□ 장비 내역서

번 호	품 명	주요규격	단위	수량
(재)부산문화회관 대극장 비디오프로젝터 구매 설치
1	비디오프로젝터	4096 x 2160 Native 4K, 17:9 50,000 루멘(센터51,000루멘) 명암비 : 20,000 : 1	EA	1
2	옵션 렌즈	2.00 ~ 3.4:1(4K) 61.4 ~ 105.2 mm	EA	1
3	옵션 보드	HDMI*2 4096 x 2160(4K)	EA	1

□ 장비 규격서

1. 비디오프로젝터

가. 기  능

본 기기는 대형스크린에 고해상도 4096 x 2160 pixel Native 4K영상을 투영할 수 있는 장비로,

다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

나. 장비 규격

1) 비디오프로젝터 유형	: DLP ™ 칩 x 3, DLP ™ 프로젝션 시스템

2) 해상도	: 4096×2160 Native 4K 이상

3) 밝기	: 50,000루멘(센터 : 51,000루멘) 이상

4) 명암비	: 20,000 : 1 이상

5) 화면비율	: 17:9 이상

6) 소움	: 52dB(일반) 이하

7) 스크린사이즈	: 2.54 ~ 38.1m(100~1,500인치) 이상

8) 광원 수명	: 20,000시간 이상

9) 보증	: 보증 2년 이상

* 상기사양 동등이상

2. 옵션 렌즈

가. 기  능

본 장비는 프로젝터에 사용하는 옵션 렌즈로 하기 사양 이상을 지원하여야 한다.

나. 장비 규격

1) F 값	: 2.5 이하

2) 초점거리	: 61.4 ~ 105.2mm 이상

3) 무게	: 약 9.6Kg 이상

4) 투사비율	: 2.00 ~ 3.41:1(Aspect 17:9) 이상

* 상기사양 동등이상

3. 옵션 보드

가. 기  능

본 기기는 프로젝터의 인터페이스(입력)보드로서 다음의 기능을 지원하여야 한다.

나. 장비 규격

1) 단자	: HDMI × 2포트 이상

2) 해상도	: 4096 × 2160(4K) 이상

3) 픽셀 클럭 주파수	: 25MHz ~ 594MHz 이상

* 상기사양 동등이상

* 기기시방에 표기된 모든 제품 규격은 동등 이상의 제품 및 제조사 정품을 제안토록 한다. (중국 copy 제품 불가) *